原材料批次条码编码规则

条码编码规则采用CODE 128B码制,

标签字段包含内容如下：

物料编码 part no ， 前缀为 (P)

每包数量 pack qty 前缀为 (Q)

生产日期 prod date， 前缀为 (D)

批次号 lot no, 前缀为 (L)

供应商产品编码 ven prod no, 前缀为 (R)

采购单批号 po no-line no, 前缀为 (S)

标签ID label id 前缀为 (I)

二维码标签由上列字段（前缀+值）组合而成，字段组合不分先后顺序，字段之间以两个竖线标串联。

标签ID 不可重复。

每包数量 不能有逗号分隔格式（例如：3112500.00）

批次条码示例：

(S)M1705001\_001||(P)lt000013||(Q)90.00000000||(D)11/21/2018 17:36:46||(R)20190311003||(I)190219095405279-001||(L)710201